	&ps7_cortexa9_0 {
		xlnx,rable = <0>;
		xlnx,i-cache-size = <0x8000>;
		xlnx,d-cache-line-size = <20>;
		xlnx,i-cache-line-size = <20>;
		xlnx,cpu-1x-clk-freq-hz = <111111115>;
		xlnx,ip-name = "ps7_cortexa9";
		xlnx,num-cores = <2>;
		xlnx,d-cache-size = <0x8000>;
		xlnx,cpu-clk-freq-hz = <666666687>;
		bus-handle = <&amba>;
	};
	&ps7_cortexa9_1 {
		xlnx,rable = <0>;
		xlnx,i-cache-size = <0x8000>;
		xlnx,d-cache-line-size = <20>;
		xlnx,i-cache-line-size = <20>;
		xlnx,cpu-1x-clk-freq-hz = <111111115>;
		xlnx,ip-name = "ps7_cortexa9";
		xlnx,d-cache-size = <0x8000>;
		xlnx,cpu-clk-freq-hz = <666666687>;
		bus-handle = <&amba>;
	};
	&amba {
		ps7_pmu_0: ps7_pmu@f8891000 {
			xlnx,rable = <0>;
			xlnx,pmu1-s-axi-highaddr = <0xF8893FFF>;
			compatible = "xlnx,ps7-pmu-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,ip-name = "ps7_pmu";
			reg = <0xf8891000 0x1000 0xf8893000 0x1000>;
			xlnx,pmu1-s-axi-baseaddr = <0xF8893000>;
			xlnx,name = "ps7_pmu_0";
		};
		ps7_qspi_linear_0: ps7_qspi_linear@fc000000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-qspi-linear-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_qspi_linear";
			reg = <0xfc000000 0x1000000>;
			xlnx,name = "ps7_qspi_linear_0";
		};
		ps7_ddr_0: ps7_ddr@100000 {
			compatible = "xlnx,ps7-ddr-1.00.a";
			xlnx,s-axi-hp1-baseaddr = <0x0fffffff>;
			xlnx,s-axi-hp3-baseaddr = <0x0fffffff>;
			xlnx,rable = <0>;
			xlnx,ip-name = "ps7_ddr";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			reg = <0x00100000 0x3ff00000>;
			xlnx,s-axi-hp1-highaddr = <0x0fffffff>;
			xlnx,s-axi-hp3-highaddr = <0x0fffffff>;
			xlnx,s-axi-hp0-baseaddr = <0x0fffffff>;
			xlnx,s-axi-hp2-baseaddr = <0x0fffffff>;
			status = "okay";
			xlnx,s-axi-hp0-highaddr = <0x0fffffff>;
			xlnx,s-axi-hp2-highaddr = <0x0fffffff>;
			xlnx,name = "ps7_ddr_0";
		};
		ps7_ocmc_0: ps7_ocmc@f800c000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-ocmc-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_ocmc";
			reg = <0xf800c000 0x1000>;
			xlnx,name = "ps7_ocmc_0";
		};
		ps7_gpv_0: ps7_gpv@f8900000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-gpv-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_gpv";
			reg = <0xf8900000 0x100000>;
			xlnx,name = "ps7_gpv_0";
		};
		ps7_scuc_0: ps7_scuc@f8f00000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-scuc-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_scuc";
			reg = <0xf8f00000 0xfd>;
			xlnx,name = "ps7_scuc_0";
		};
		ps7_iop_bus_config_0: ps7_iop_bus_config@e0200000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-iop-bus-config-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_iop_bus_config";
			reg = <0xe0200000 0x1000>;
			xlnx,name = "ps7_iop_bus_config_0";
		};
		ps7_ram_0: ps7_ram@0 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-ram-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_ram";
			reg = <0x00000000 0x30000>;
			xlnx,name = "ps7_ram_0";
		};
		ps7_ram_1: ps7_ram@ffff0000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-ram-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_ram";
			reg = <0xffff0000 0xfe00>;
			xlnx,name = "ps7_ram_1";
		};
		ps7_dma_ns: ps7_dma@f8004000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-dma-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_dma";
			xlnx,is-secure;
			reg = <0xf8004000 0x1000>;
			xlnx,name = "ps7_dma_ns";
		};
		ps7_afi_0: ps7_afi@f8008000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-afi-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_afi";
			reg = <0xf8008000 0x1000>;
			xlnx,name = "ps7_afi_0";
		};
		ps7_afi_1: ps7_afi@f8009000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-afi-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_afi";
			reg = <0xf8009000 0x1000>;
			xlnx,name = "ps7_afi_1";
		};
		ps7_afi_2: ps7_afi@f800a000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-afi-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_afi";
			reg = <0xf800a000 0x1000>;
			xlnx,name = "ps7_afi_2";
		};
		ps7_afi_3: ps7_afi@f800b000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-afi-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_afi";
			reg = <0xf800b000 0x1000>;
			xlnx,name = "ps7_afi_3";
		};
		ps7_m_axi_gp0: ps7_m_axi_gp@40000000 {
			xlnx,rable = <0>;
			compatible = "xlnx,ps7-m-axi-gp-1.00.a";
			status = "okay";
			xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
			xlnx,ip-name = "ps7_m_axi_gp";
			reg = <0x40000000 0x40000000>;
			xlnx,name = "ps7_m_axi_gp0";
		};
	};
	&uart1 {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,clock-freq = <100000000>;
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,has-modem = <0>;
		xlnx,ip-name = "ps7_uart";
		cts-override;
		port-number = <0>;
		xlnx,uart-clk-freq-hz = <100000000>;
		xlnx,name = "ps7_uart_1";
	};
	&qspi {
		xlnx,qspi-clk-freq-hz = <142857132>;
		xlnx,rable = <0>;
		xlnx,bus-width = <2>;
		xlnx,ip-name = "ps7_qspi";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		spi-rx-bus-width = <4>;
		xlnx,connection-mode = <0>;
		spi-tx-bus-width = <4>;
		status = "okay";
		qspi-fbclk = <0>;
		xlnx,clock-freq = <142857132>;
		xlnx,fb-clk = <1>;
		xlnx,qspi-mode = <0>;
		xlnx,name = "ps7_qspi_0";
		xlnx,qspi-bus-width = <2>;
		is-dual = <0>;
	};
	&gem0 {
		xlnx,has-mdio = <1>;
		phy-mode = "rgmii-id";
		xlnx,enet-slcr-1000mbps-div0 = <8>;
		xlnx,enet-slcr-10mbps-div0 = <8>;
		xlnx,rable = <0>;
		xlnx,enet-slcr-1000mbps-div1 = <1>;
		xlnx,enet-slcr-10mbps-div1 = <50>;
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_ethernet";
		xlnx,eth-mode = <1>;
		xlnx,enet-clk-freq-hz = <125000000>;
		xlnx,enet-slcr-100mbps-div0 = <8>;
		xlnx,ptp-enet-clock = <0x69f6bcb>;
		local-mac-address = [ 00 0a 23 00 00 00 ];
		status = "okay";
		xlnx,enet-slcr-100mbps-div1 = <5>;
		xlnx,name = "ps7_ethernet_0";
	};
	&sdhci0 {
		xlnx,rable = <0>;
		xlnx,has-power = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_sdio";
		xlnx,sdio-clk-freq-hz = <50000000>;
		xlnx,has-wp = <1>;
		xlnx,has-cd = <1>;
		xlnx,name = "ps7_sd_0";
	};
	&gpio0 {
		xlnx,rable = <0>;
		xlnx,mio-gpio-mask = <0x5600>;
		status = "okay";
		gpio-mask-high = <0>;
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,emio-gpio-width = <33>;
		xlnx,ip-name = "ps7_gpio";
		gpio-mask-low = <22016>;
		emio-gpio-width = <0x21>;
		xlnx,name = "ps7_gpio_0";
	};
	&mc {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ddr-clk-freq-hz = <533333374>;
		xlnx,ip-name = "ps7_ddrc";
		xlnx,has-ecc = <0>;
		xlnx,name = "ps7_ddrc_0";
	};
	&devcfg {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_dev_cfg";
		xlnx,name = "ps7_dev_cfg_0";
	};
	&adc {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_xadc";
		xlnx,name = "ps7_xadc_0";
	};
	&coresight {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_coresight_comp";
		xlnx,name = "ps7_coresight_comp_0";
	};
	&global_timer {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_globaltimer";
		xlnx,name = "ps7_globaltimer_0";
	};
	&L2 {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_pl310";
		xlnx,name = "ps7_pl310_0";
	};
	&dmac_s {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_dma";
		xlnx,is-secure;
		xlnx,name = "ps7_dma_s";
	};
	&intc {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,ppi-s-axi-baseaddr = <0xF8F01000>;
		xlnx,irq-f2p-mode = "DIRECT";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_intc_dist";
		xlnx,ppi-s-axi-highaddr = <0xF8F01FFF>;
		xlnx,name = "ps7_intc_dist_0";
	};
	&scutimer {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_scutimer";
		xlnx,name = "ps7_scutimer_0";
	};
	&scuwdt {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_scuwdt";
		xlnx,name = "ps7_scuwdt_0";
	};
	&slcr {
		xlnx,rable = <0>;
		status = "okay";
		xlnx,interconnect-s-axi-masters = "ps7_cortexa9_0.M_AXI_DP , & , ps7_cortexa9_1.M_AXI_DP";
		xlnx,ip-name = "ps7_slcr";
		xlnx,name = "ps7_slcr_0";
	};
	&clkc {
		fclk-enable = <0x1>;
		ps-clk-frequency = <33333333>;
	};
